1. Secure Firmware Update 설정

Secure Firmware Update를 수행하기 위해서는 Server와 Client를 설정해야 한다. 이에 본 매뉴얼에서는 각각의 설정 방법에 대해 설명한다.

* 1. Server 설정

Update 서버로 사용할 PC에서 아래 명령어를 통해 Secure Firmware Update 관련 파일들을 다운받는다.

# git clone ~~

이후 Secure Firmware Update 디렉토리에 포함된 Server.c파일을 포함된 make 파일을 이용하여 Server 실행파일을 생성한다.

* 1. Client 설정

Secure Pi에서 아래 명령어를 통해 Secure Firmware Update 관련 파일들을 다운받는다.

# git clone ~~

이후 Secure Firmware Update 디렉토리에 포함된 Client.c파일을 포함된 make 파일을 이용하여 Client 실행파일을 생성한다.

* 1. 업데이트 수행

Server 및 Client를 실행하면 업데이트가 수행된다.